Załącznik nr 2 do SIWZ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | | **Nazwa** | | **Przykładowa wizualizacja** | **Opis mebli** | | |
| **1** | | **Stolik dla zestawów komputerowych** | |  | Stolik komputerowy na metalowej konstrukcji.  Blaty wykonane z płyty laminowanej w kolorze Dąb Sonoma o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm.  Posiadają wysuwaną półkę na klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. •  wym. Blatu 76 x 58 cm  Deklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-06009:2001, PN-EN 14073-2:2006 | | |
| **2** | | **Krzesło regulowane dla ucznia** | | Znalezione obrazy dla zapytania krzesło regulowane | -Profilowane siedzisko i oparcie są wykonane ze sklejki bukowej, lakierowane bardzo trwałym, ekologicznym lakierem.  -Mocowanie do stelaża za pomocą stalowych nitów zapewniające bardzo wysoką trwałość/jakość połączenia.  -Regulowanie wysokości przy użyciu bardzo wytrzymałych śrub zapewnia bezpieczne korzystanie z krzesła.  -plastikowe zakończenia elementów, dają gwarancję bezpiecznego korzystania.  -Wysokość: od 38 do 46 cm.  -Wyrób spełnia wymagania zawarte w:PN-EN 1729-1:2016; PN-EN 1729-2+A1:2016; PN-F-06009:2001 | | |
| **3** | **Szafa na dokumenty** | | |  | | -Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm.  -Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami.  -Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt.  -Szafa posiada półki przestawne skokowo co 25 mm. Rozstaw między środkowym położeniem półek = 375mm.  -Dopuszczalne obciążenie półek – 60 kg. Półki przestawne skokowo co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.  wymiary: 1990 x 800 mm (wys x szer)  -Atest Higieniczny HK/B/0002/01/2015, | |
| **4** | | **stoły na sprzęt dodatkowy** | | Znalezione obrazy dla zapytania biurko z kontenerem | stół i kontener z płyty meblowej w kolorze Dąb Sonoma o grubości 18 mm z zabezpieczeniem ABS o gr. 2mm.  Wym.: 75 x 120 x 60 cm  -Deklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-06009:2001, PN-EN 14073-2:2006, atest na płytę | | |
| **5** | | **stoliki** | | Znalezione obrazy dla zapytania szafka z 2 półkami | Szafka pod sprzęt dodatkowy np. drukarkę i skaner : Szafka z 2 regulowanymi półkami wykonana w całości z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze Dąb Sonoma. Gładkie krawędzie zabezpieczone 2 mm doklejką.  Produkt zgodny z normami PN-EN 14073-2:2006  Wym. wys.88 x szer.105 cm x gł. 45 cm | | |
| **6** | **Biurko** | |  | | | | -biurko wykonane z płyty meblowej w kolorze Dąb Sonoma.  -Blat zabezpieczony 2 mm doklejką.  -zamykana na klucz szafka z regulowaną półką i szufladą.  -Wym.: wys. 75 x szer. 120 cm gł. 60 cm  -Deklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-06009:2001, PN-EN 14073-2:2006, atest na płytę |
| **7** | **Szafki dla uczniów** | |  | | | | szafka wykonana z blachy stalowej, malowana farbami proszkowymi /drzwiczki w czterech kolorach po dwa odcienie niebieskiego i zielonego po 25 sztuk) o wymiarach 1500x350x900(mm) drzwi szafki wyposażone w: - przetłoczenie na etykietę ułatwiającą identyfikację schowków wraz z oznaczeniem szafek - blokadę umożliwiającą otwieranie schowków w bezpiecznym zakresie - odbojniki zapewniające ciche zamykanie drzwi - zamki cylindryczne w systemie Master Key klucze dla uczniów powinny być różne - perforację zapewniającą prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz szafki w każdym schowku 2 wieszaki Dodatkowo dwa komplety klucza ,,matka,, w celu otwarcia w nagłych przypadkach dowolnej szafki bez uszkodzeń Minimum deklarację zgodności z normą ISO 9001 |
| **8** |  | | C:\Users\Adam\Downloads\lada.jpg | | | | Lada sprzedażowa blat lady wykonany z płyty meblowej w kolorze Dąb Sonoma o grubości 18 mm z zabezpieczeniem ABS o gr. 2mm.  z boku blatu znajduję się przeszklony prostokątny otwór (do 2/3 długości blatu) na części bez szkła możliwość ustawienia kasy fiskalnej lub wagi zabezpieczony uszczelką zapobiegającą powstawaniu efektu ,,brzęczenia,,  Lada powinna posiadać półkę do ekspozycji drobnych przedmiotów.  Wymiary 75 wys. x 120 dł. x 60 gł.  Deklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-6009:2001, PN-EN 14073-2:2006 |
| **9** | **Regał do ekspozycji towarów** | |  | | | | -Regał do ekspozycji towarów /Szafa otwarta wykonana z płyty wiórowej w kolorze Dąb Sonoma,  -posiada 4 pojemne półki z czego 2 są regulowane.  -Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm.  -Deklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-06009:2001, PN-EN 14073-2:2006, atest na płytę |

Miejsca montażu mają zostać uprzątnięte z wszelkich śmieci, odpadów, trocin wytworzonych podczas montażu na koszt Wykonawcy. Przedmiot montażu ma zostać oczyszczony z zabrudzeń.