Załącznik nr 2 do SIWZ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Przykładowa wizualizacja** | **Opis mebli**  |
| **1** | **Stolik dla zestawów komputerowych** |  | Stolik komputerowy na metalowej konstrukcji. Blaty wykonane z płyty laminowanej w kolorze Dąb Sonoma o gr. 18 mm, wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę na klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. • wym. Blatu 76 x 58 cmDeklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-06009:2001, PN-EN 14073-2:2006 |
| **2** | **Krzesło regulowane dla ucznia** |  Znalezione obrazy dla zapytania krzesło regulowane  | -Profilowane siedzisko i oparcie są wykonane ze sklejki bukowej, lakierowane bardzo trwałym, ekologicznym lakierem. -Mocowanie do stelaża za pomocą stalowych nitów zapewniające bardzo wysoką trwałość/jakość połączenia.-Regulowanie wysokości przy użyciu bardzo wytrzymałych śrub zapewnia bezpieczne korzystanie z krzesła.-plastikowe zakończenia elementów, dają gwarancję bezpiecznego korzystania. -Wysokość: od 38 do 46 cm.-Wyrób spełnia wymagania zawarte w:PN-EN 1729-1:2016; PN-EN 1729-2+A1:2016; PN-F-06009:2001 |
| **3** | **Szafa na dokumenty**  |  | -Szafa wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm. -Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami. -Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym w 2 pkt. -Szafa posiada półki przestawne skokowo co 25 mm. Rozstaw między środkowym położeniem półek = 375mm. -Dopuszczalne obciążenie półek – 60 kg. Półki przestawne skokowo co 25 mm ± 3 pozycje od środkowego położenia.wymiary: 1990 x 800 mm (wys x szer)-Atest Higieniczny HK/B/0002/01/2015, |
| **4** | **stoły na sprzęt dodatkowy** | Znalezione obrazy dla zapytania biurko z kontenerem | stół i kontener z płyty meblowej w kolorze Dąb Sonoma o grubości 18 mm z zabezpieczeniem ABS o gr. 2mm.Wym.: 75 x 120 x 60 cm-Deklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-06009:2001,PN-EN 14073-2:2006, atest na płytę |
| **5** | **stoliki** | Znalezione obrazy dla zapytania szafka z 2 półkami | Szafka pod sprzęt dodatkowy np. drukarkę i skaner : Szafka z 2 regulowanymi półkami wykonana w całości z płyty wiórowej o grubości 18 mm w kolorze Dąb Sonoma. Gładkie krawędzie zabezpieczone 2 mm doklejką. Produkt zgodny z normami PN-EN 14073-2:2006Wym. wys.88 x szer.105 cm x gł. 45 cm |
| **6** | **Biurko** |  | -biurko wykonane z płyty meblowej w kolorze Dąb Sonoma. -Blat zabezpieczony 2 mm doklejką. -zamykana na klucz szafka z regulowaną półką i szufladą. -Wym.: wys. 75 x szer. 120 cm gł. 60 cm-Deklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-06009:2001,PN-EN 14073-2:2006, atest na płytę |
| **7** | **Szafki dla uczniów** |  | szafka wykonana z blachy stalowej, malowana farbami proszkowymi /drzwiczki w czterech kolorach po dwa odcienie niebieskiego i zielonego po 25 sztuk) o wymiarach 1500x350x900(mm)drzwi szafki wyposażone w:- przetłoczenie na etykietę ułatwiającą identyfikację schowków wraz z oznaczeniem szafek- blokadę umożliwiającą otwieranie schowków w bezpiecznym zakresie- odbojniki zapewniające ciche zamykanie drzwi- zamki cylindryczne w systemie Master Key klucze dla uczniów powinny być różne- perforację zapewniającą prawidłową cyrkulację powietrza wewnątrz szafkiw każdym schowku 2 wieszakiDodatkowo dwa komplety klucza ,,matka,, w celu otwarcia w nagłych przypadkach dowolnej szafki bez uszkodzeńMinimum deklarację zgodności z normą ISO 9001 |
| **8** |  | C:\Users\Adam\Downloads\lada.jpg | Lada sprzedażowa blat lady wykonany z płyty meblowej w kolorze Dąb Sonoma o grubości 18 mm z zabezpieczeniem ABS o gr. 2mm. z boku blatu znajduję się przeszklony prostokątny otwór (do 2/3 długości blatu) na części bez szkła możliwość ustawienia kasy fiskalnej lub wagi zabezpieczony uszczelką zapobiegającą powstawaniu efektu ,,brzęczenia,, Lada powinna posiadać półkę do ekspozycji drobnych przedmiotów. Wymiary 75 wys. x 120 dł. x 60 gł.Deklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-6009:2001, PN-EN 14073-2:2006 |
| **9** | **Regał do ekspozycji towarów** |  | -Regał do ekspozycji towarów /Szafa otwarta wykonana z płyty wiórowej w kolorze Dąb Sonoma, -posiada 4 pojemne półki z czego 2 są regulowane. -Wym.: wys. 182 x szer. 80 x gł. 42 cm. -Deklaracja zgodności lub atesty w oparciu o normy PN-F-06009:2001,PN-EN 14073-2:2006, atest na płytę |

Miejsca montażu mają zostać uprzątnięte z wszelkich śmieci, odpadów, trocin wytworzonych podczas montażu na koszt Wykonawcy. Przedmiot montażu ma zostać oczyszczony z zabrudzeń.