Title: Wykonawca:
Author: Marek Jab?o?ski
Last saved by: Ela
Company: private

2015-08-31

Inwestor:
Zespół Szkół Nr 1
ul. Mickiewicza
12-100 Szczytno

Wykonawca:

Przedmiar robót Nr:	1/E/2015

Nazwa budowy: Szczytno ZS Nr 1
Adres budowy: ul. Mickiewicza, 12-100 Szczytno
Obiekt: Zespół Szkół Nr 1
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne w wybranych pomieszczeniach piwnic
CPV: 45311000-0, Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
Data oprac.: 2015-08-31
Podstawa opracowania: KNNR 5, KNKRB 05, KNNR 3, KNR 5-08, AW, KNR 13-21
Waluta: PLN

Sporządził: | Sprawdził:

                             Przedmiar robót

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji kosztorysowych

Ilość

J.m.

Cena jedn.

Wartość

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | | Montaż  W.L.Z. | | | |

1

KNNR 5
1209-11020-020

Przebijanie otworów o średnicy 60 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm

1,000

szt

2

KNNR 5
1207-120-040

Wykucie bruzd dla rur: RKLG28, RS37, podłoże - cegła

4,000

m

3

KNKRB 05
0902-0201-040

Zaprawienie bruzd o szerokości do 5 cm (wapno suchogaszone)

4,000

m

4

KNKRB 05
0902-0501-040

Tynkowanie pasów tynku o szerokości do 10 cm (wapno suchogaszone)

4,000

m

5

KNNR 5
0201-040-040

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 10 mm2

20,000

m

6

KNNR 5
1204-020-020

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 10 mm2

10,000

szt

7

KNNR 5
1203-040-020

Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

10,000

szt

8

KNNR 5
1301-020-108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3

1,000

pomiar

| | Razem: | | | |
2 | | Montaż tablicy rozdzielczej TP-I/1 | | | |

9

KNNR 3
0304-010-060

Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej,z otynkowaniem

0,045

m3

10

KNNR 5
0404-070-020

Obudowy o powierzchni do 0,5 m2 do tablic rozdzielczych

1,000

szt

11

KNNR 5
1201-010-020

Osadzanie w podłożu kołków plastikowych rozporowych na ścianie lub stropie

4,000

szt

12

KNNR 5
0407-030-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik bezp R 303 25 A

1,000

szt

13

KNNR 5
0407-030-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik R 301 16 A

1,000

szt

14

KNNR 5
0407-030-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik R 301 25 A

1,000

szt

15

KNNR 5
0407-040-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Rozłącznik FR 303 40 A

1,000

szt

16

KNNR 5
0407-03010-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy - P 302 25A/30 mA

3,000

szt

17

KNNR 5
0407-04010-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy - P 304 25A/30 mA

1,000

szt

18

KNNR 5
0407-010-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - S301 B-6

1,000

szt

19

KNNR 5
0407-010-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - S301 B-10

9,000

szt

20

KNNR 5
0407-010-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - S301 B-16

7,000

szt

21

KNNR 5
0407-03010-020

Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Ogranicznik przepięć

4,000

szt

22

KNNR 5
0408-030-020

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna łączeniowa 3-biegunowa

4,000

szt

23

KNNR 5
1203-080-020

Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub bolce

39,000

szt

24

KNR 13-21
0107-01-090

Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV o ilości pól do 10 /segmentów/

1,000

kpl

25

KNR 13-21
0107-02-090

Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnicy na napięcie do 1 kV za każde następne rozpoczęte 10 pól /segmentów/

3,000

kpl

| | Razem: | | | |
3 | | Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia | | | |

26

KNNR 5
1209-050-020

Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły

3,000

szt

27

KNNR 5
1209-060-020

Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 1/2 cegły

3,000

szt

28

KNNR 5
1209-070-020

Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł

12,000

szt

29

KNNR 5
1209-110-020

Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 30 cm

11,000

szt

30

KNNR 5
1207-010-040

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła

567,000

m

31

KNNR 5
0204-050-040

Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,2x1,5 mm2

25,000

m

32

KNNR 5
0204-050-040

Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x1,5 mm2

278,000

m

33

KNNR 5
0204-050-040

Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,4x1,5 mm2

76,000

m

34

KNNR 5
0204-050-040

Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x2,5 mm2

188,000

m

35

KNKRB 05
0902-0101-040

Zaprawienie bruzd o szerokości do 2,5 cm (wapno suchogaszone)

567,000

m

36

KNNR 5
0301-110-020

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły

69,000

szt

37

KNNR 5
0302-010-020

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze

32,000

szt

38

KNNR 5
0302-050-020

Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 3 wylotach z pierścieniami odgałęźnymi

37,000

szt

39

KNNR 5
0306-020-020

Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych

4,000

szt

40

KNNR 5
0306-030-020

Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe

3,000

szt

41

KNNR 5
0306-040-020

Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, schodowe

4,000

szt

42

KNNR 5
0308-030-020

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2

21,000

szt

43

KNR 5-08
0502-09-090

Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania

30,000

kpl

44

KNNR 5
0502-030-090

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W - OKN-236 (2xLF36W), IP20

13,000

kpl

45

KNNR 5
0502-030-090

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W - OKN-236 (2xLF36W), IP20 z modułem awaryjnym

4,000

kpl

46

KNNR 5
0502-040-090

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 4x40 W - NOTUS 4x18W

10,000

kpl

47

KNNR 5
0502-01010-090

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - ewakuacyjna 4 W LED z piktogramem

2,000

kpl

48

KNNR 5
1008-040-090

Montaż projektorów oświetleniowych na ścianach budynków - ORO 15 W LED

1,000

kpl

49

KNNR 5
1301-010-108

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1

12,000

pomiar

50

KNNR 5
1305-010-172

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

4,000

próba

51

KNNR 5
1305-020-172

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego

24,000

próba

52

KNNR 5
1304-050-020

Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy

12,000

szt

53

KNNR 5
1304-060-020

Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar

16,000

szt

| | Razem: | | | |
4 | | Instalacja wyrównawcza | | | |

54

KNNR 5
1209-070-020

Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł

1,000

szt

55

KNNR 5
1207-070-040

Wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS22, podłoże - beton

21,000

m

56

KNNR 5
0101-010-040

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie

21,000

m

57

KNNR 5
0201-040-040

Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 6 mm2

21,000

m

58

KNNR 5
1204-010-020

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2

6,000

szt

59

KNNR 5
1203-030-020

Podłączanie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski lub bolce

6,000

szt

60

KNNR 5
0613-010-020

Uchwyty uziemiające łączone przez skręcanie na rurach o średnicy do 30 mm

3,000

szt

61

KNKRB 05
0902-01-040

Zaprawienie bruzd o szerokości do 2,5 cm (ciasto wapienne)

21,000

m

62

KNNR 5
1304-010-020

Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

1,000

szt

| | Razem: | | | |
5 | | Demontaż istn. osprzętu i opraw oświetleniowych | | | |

63

(AW) AW
9

Demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznej

48,000

r-g

| | Razem: | | | |
| | Razem kosztorys netto: | | | |

Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 0 | 72 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 4,0110 | |
2. | 0 | 64 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 13,3300 | |
3. | 0 | 63 | Elektromonter aparat.kontr-pomiar.I | r-g | 7,2000 | |
4. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 275,9214 | |
5. | 0 | 391 | Robotnik budowlany I | r-g | 21,1120 | |
| | | Razem: | | 321,5744 | |

Zestawienie materiałów:

Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 0 | 1210399 | Blacha z ołowiu | kg | 0,0900 | |
2. | 0 | 1700305 | Cement portlandzki zwykły "35" workowany | t | 0,0608 | |
3. | 0 | 7530310 | Gniazda wtyczkowe podwójne z uziem.n.f-422 | szt | 21,4200 | |
4. | 0 | 8321710 | Kołki kotwiące śred. 5 mm | szt | 60,0000 | |
5. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 4,1200 | |
6. | 1 | 7620903 | Końcowka kablowa na żyłach Cu K 6 mm2 | szt | 6,1800 | |
7. | 0 | 7620904 | Końcowki kablowe na żyłach Cu K  10 mm2 | szt | 10,3000 | |
8. | 0 | 7350446 | Lampy fluorescencyjne LF 18 W | szt | 41,6000 | |
9. | 0 | 7350448 | Lampy fluorescencyjne LF 36 W | szt | 35,3600 | |
10. | 1 | 7065458 | Łączniki izolacyjne małogabarytowe FR 303 40 A | szt | 1,0000 | |
11. | 0 | 7510400 | Łączniki p/t Polo System,1-biegunowe | szt | 4,0800 | |
12. | 0 | 7510421 | Łączniki p/t Polo System,świecznikowe | szt | 3,0600 | |
13. | 0 | 7510422 | Łączniki p/t Polo System,schodowe końcowe | szt | 4,0800 | |
14. | 1 | 0000040 | Ochronnik przepięciowy DEHNguard 275 | szt | 4,0000 | |
15. | 1 | 7302992 | Oprawa ewakuacyjna 4 W LED z piktogramem | szt | 2,0000 | |
16. | 1 | 7302227 | Oprawa typu OKN-236 (2xLF36W), IP20 | szt | 13,0000 | |
17. | 1 | 7302228 | Oprawa typu OKN-236 (2xLF36W), IP20 z modułem awaryjnym | szt | 4,0000 | |
18. | 1 | 7302720 | Oprawy świetlówkowe typu NOTUS 4x18W | szt | 10,0000 | |
19. | 0 | 1602005 | Piasek odmiana I,uziarnienie do 2,0 mm | m3 | 0,3643 | |
20. | 1 | 7541300 | Płytki odgałęźne 4-tor. 2,5 mm2 | szt | 37,7400 | |
21. | 1 | 7360132 | Projektory oświetleniowe ORO 15 W LED | szt | 1,0000 | |
22. | 0 | 7951008 | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 195,5200 | |
23. | 0 | 7951001 | Przewody YDYp-750 V,2x1,5 mm2 | m | 26,0000 | |
24. | 0 | 7951007 | Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 289,1200 | |
25. | 0 | 7951013 | Przewody YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | m | 79,0400 | |
26. | 0 | 7922205 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V, 10 mm2 | m | 20,8000 | |
27. | 0 | 7922204 | Przewody z żyłą Cu LgY-450/750V,  6 mm2 | m | 21,8400 | |
28. | 0 | 7540421 | Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe | szt | 32,6400 | |
29. | 0 | 7540413 | Puszki p.t okrągłe uniwer.PO-80 z pokrywą | szt | 37,7400 | |
30. | 1 | 7053063 | Rozdzielnica wnękowa RWN 4x12 | szt | 1,0000 | |
31. | 1 | 7065474 | Rozłącznik bezp. R 303 25 A | szt | 1,0000 | |
32. | 1 | 7065472 | Rozłącznik bezp. R 301 16 A | szt | 1,0000 | |
33. | 1 | 7065473 | Rozłącznik bezp. R 301 25 A | szt | 1,0000 | |
34. | 1 | 7580081 | Rura instalacyjna gładka typu RB 16 mm | m | 21,8400 | |
35. | 0 | 7053385 | Szyny łączeniowe BJ 3 (16x12) | szt | 4,0000 | |
36. | 0 | 6600112 | Uchwyty do rurociągów fi 32-40 mm | szt | 3,0000 | |
37. | 0 | 1720202 | Wapno hydratyzowane workowane | t | 0,0739 | |
38. | 1 | 7082113 | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.400V S301 B-16 | szt | 7,0000 | |
39. | 1 | 7082062 | Wyłącznik p/porażeniowy P 302 25A/30 mA | szt | 3,0000 | |
40. | 1 | 7082091 | Wyłącznik p/porażeniowy P 304 25A/30 mA | szt | 1,0000 | |
41. | 1 | 7082111 | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.400V S301 B-6 | szt | 1,0000 | |
42. | 1 | 7082112 | Wyłącznik nadprądowy 1-bieg.400V S301 B-10 | szt | 9,0000 | |
43. | 0 | 7331201 | Zapłonniki ZTE 13-80 W | szt | 34,0000 | |
44. | 0 | 7331200 | Zapłonniki ZT-A 4-20 W,ZT-E 13-80 W | szt | 40,0000 | |
45. | 0 | 2380815 | Zaprawa cementowo-wapienna M 7 | m3 | 0,0009 | |
46. | 1 | 7580401 | Złączka kompensacyjna do rur ZCL 16 | szt | 8,6100 | |
| | | Materiały pomocnicze | | | |
| | | Razem: | | | |

Zestawienie sprzętu:

Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Ilość | Cena | Wartość KB

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | 0 | 39511 | Samochód dostawczy do 0,9 t | m-g | 0,1400 | |
| | | Razem: | | | |